Załącznik nr 1/1

Specyfikacja techniczna

**CZĘŚĆ 1 – dostawa mebli**

**PRACOWNIA GASTRONOMICZNA**

**– RYS. NR A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6**

1. Meble

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **WYMIAR**  **(szer./gł./h) cm** | **UWAGI** | **ILOŚĆ** |
| 1 | Stół roboczy ze zlewozmywakiem - basen | 175x70x85 | Stal nierdzewna, Gatunek stali PN 0H18N9 (wg EN 1.4301, wg ASTM 304) , grubość blachy : blat: 1,0 mm , ze zlewem 1,2 mm, komora zlewozmywakowa 1,2mm, | 1 |
| 2 | Regał metalowy | 90x60x180 | stal nierdzewna | 13 |
| 3 | Szafa przelotowa | 130x50x200 | drzwi suwane, Gatunek stali PN 0H18N9 (wg EN 1.4301, wg ASTM 304) , grubość blachy : 0,8 mm, kątownik kwadrat 40mm | 1 |
| 4 | Szafa magazynowa z zamkiem | 120x60x200 | drzwi otwierane, Gatunek stali PN 0H18N9 (wg EN 1.4301, wg ASTM 304) , grubość blachy : 0,8 mm , kątownik kwadrat 40mm | 3 |
| 5 | Stół przyścienny z szafką | 100x60x85 | Szafka, drzwi suwane, Gatunek stali PN 0H18N9 (wg EN 1.4301, wg ASTM 304) , grubość blachy : blat: 1,0 mm , ze zlewem 1,2 mm, komora zlewozmywakowa 1,2mm | 6 |
| 6 | Stół roboczy ze zlewem i blokiem szuflad | 100x60x85 | Szafka ze zlewozmywakiem 400x400x250mm, blokiem zróżnicowanych wysokością szuflad , szafka pod komora, stal nierdzewna, Gatunek stali PN 0H18N9 (wg EN 1.4301, wg ASTM 304) , grubość blachy : blat: 1,0 mm , ze zlewem 1,2 mm, komora zlewozmywakowa 1,2mm | 6 |
| 7 | Stół roboczy szkieletowy | 140x70x85 | Stal nierdzewna, Gatunek stali PN 0H18N9 (wg EN 1.4301, wg ASTM 304) , grubość blachy : blat: 1,0 mm , ze zlewem 1,2 mm, komora zlewozmywakowa 1,2mm z baterią prysznicową | 1 |
| 8 | Nadstawka podwójna | 200x30x70 | stal nierdzewna | 3 |
| 9 | Nadstawka podwójna | 150x30x70 | stal nierdzewna | 1 |
| 10 | Stół chłodniczy Bar line | 140x70x85 | Przód przeszklony, szuflady wysuwane | 2 |
| 11 | Szafki ze zlewozmywakiem do części bufetowej, z miejscem na zmywarkę | 190x70x85 | Szafka ze zlewozmywakiem 400x400x250mm , blokiem zróżnicowanych wysokością szuflad , stal nierdzewna, Gatunek stali PN 0H18N9 (wg EN 1.4301, wg ASTM 304) , grubość blachy : blat: 1,0 mm , ze zlewem 1,2 mm, komora zlewozmywakowa 1,2mm | 1 |
| 12 | Stół barowy z miejscem na szuflady zamrażające | 185x70x85 | Stal nierdzewna, Gatunek stali PN 0H18N9 (wg EN 1.4301, wg ASTM 304) , grubość blachy : blat: 1,0 mm , ze zlewem 1,2 mm, komora zlewozmywakowa 1,2mm | 1 |
| 13 | Szuflady mroźnicze | 60x60x83 | obudowa i komora urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej  oświetlenie komory LED  przeszklone drzwi z podgrzewaną szyba  elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem  wymuszony obieg powietrza  automatyczne rozmrażanie  ilość czynnika chłodzącego : R 404a / 115 g | 1 |
| 14 | Wózek z blatem na pojemniki GN | 40x60x85 | Gatunek stali PN 0H18N9 (wg EN 1.4301, wg ASTM 304) , grubość blachy : blat: 1,0 mm , | 6 |
| 15 | Stół z półką i komorą zlewozmywakową i blokiem szuflad | 210x70x85 | Gatunek stali PN 0H18N9 (wg EN 1.4301, wg ASTM 304) , grubość blachy : blat: 1,2 mm , ścianki 0,8 mm, kątownik kwadrat40mm | 1 |
| 16 | Stół roboczy z dwoma półkami | 90x70x85 | Gatunek stali PN 0H18N9 (wg EN 1.4301, wg ASTM 304) , grubość blachy : blat: 1,2 mm , ścianki 0,8 mm, kątownik kwadrat40mm | 1 |
| 17 | Stół roboczy | 350x70x85 | Gatunek stali PN 0H18N9 (wg EN 1.4301, wg ASTM 304) , grubość blachy : blat: 1,2 mm , ścianki 0,8 mm, kątownik kwadrat40mm | 1 |
| 18 | Lada barowa | - | Zabudowa na wymiar  - lakierowana na wysoki połysk szara lada  - uszczelniony, aluminiowy cokół  - od wewnątrz wyposażona w szafki  - blat z konglomeratu solid surface, odporny na plamy | 1 |
| 19 | Hokery | - | Wysokość regulowana, chromowana rama z podnóżkiem, kolor: biały/czarny | 4 |
| 20 | Witryna barowa | - | Na wymiar | 1 |
| 21 | Stoły do pracownii technologii gastr. I sali obsługi gości | 80x80 | blat buk, stelaż chrom, | 48 |
| 22 | Stoliki okrągłe do sali obsługi gości | Śr 80 | blat buk , stelaż chrom | 3 |
| 23 | Krzesła do prac. techn gastr.i sali obsługi gości |  | krzesło caffe VI espresso buk, stelaż chrom | 118 |
| 24 | Stoliki dla uczniów do sali planowania żywienia | 130x50x76 | 2 os. Blat buk | 8 |
| 25 | Biurko dla nauczyciela | 120x50x76 | blat buk Kujawiak dwuszafkowe zamykane na zamek | 2 |
| 26 | Krzesło dla nauczyciela sala planowania żywienia | - | krzesło obrotowe kolor dopasowany do ścian | 1 |
| 27 | Krzesła dla uczniów do sali planowania żywienia | - | wing II plus, sklejka buk naturalny z tapicerowanymi poduszkami, kolor dopasowany do ścian, stelaż chrom | 16 |
| 28 | Ławka szatniowa | 100x35,3x42 | kolorystyka listw buk, kolorystyka stelaża RAL 7035 | 4 |
| 29 | Metalowa szafa skrytkowa do szatni | 146x49x180 | kolorystyka frontu RAL 5005, kolorystyka korpusu RAL 7035 Stabilna konstrukcja z blachy stalowej o grubości 0,6 mm pokrytej farbą proszkową. Drzwi z perforacją - wywietrznikami i identyfikatorem plastikowym. Szafka posiadająca dwoje drzwi w każdej kolumnie, wyposażona jest w drążek i haczyki. Standardowo szafki zamykane są zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem. Ilość skrytek: 10. | 2 |
| 30 | Szafa na dokumenty i laptopy do sali planowania żywienia | 80x45x200 | szafa metalowa z pancernym zamkiem | 1 |

**PRACOWNIA TURYSTYCZNO-HOTELARSKA – RYS. NR A-9, A-10, A-11, A-12,**

**A-13**

1. Meble

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **WYMIAR**  **(szer./gł./h) cm** | **UWAGI** | **ILOŚĆ** |
| 31 | Lada obsługi klienta |  | 2 stanowiska, z częścią obniżoną dla obsługi gościa niepełnosprawnego, lada w kształcie litery L, dł. blatów 250x100 cm, pod spodem zabudowana 3 szafkami zamykanymi | 1 |
| 32 | Krzesło biurowe obrotowe | 49x47 | materiał: tkanina, kolor: turkusowy, regulowane podłokietniki, mechanizm synchroniczny | 18 |
| 33 | Sofa 2-osobowa | 129x50x77 | Tapicerowana, kolor: czarny/szary | 1 |
| 34 | Stolik kawowy | 70x70x50 | Blat o gr. 22 mm wykonany z laminatu w kolorze białym, podstawa kolumnowa chromowana | 2 |
| 35 | Regał | 160x56x170 | Z bielizną hotelową | 1 |
| 36 | Regał | 80,5x41,5x172,5 | Biblioteczka zawodowa z atlasami geograficznymi, przewodnikami, mapami | 1 |
| 37 | Regał | 80,5x41,5x172,5 | 4 półki, kolor: brzoza | 1 |
| 38 | Biurko proste | 160x80x72 | kolor: szary laminat, podstawa: szare aluminium | 1 |
| 39 | Szafka na kółkach | 40x60x55 | , ilość szuflad: 3 szt., kolor: szary laminat, okucia: aluminium | 1 |
| 40 | Biurko krótkie | 80x60x72 | kolor: szary laminat, podstawa: szare aluminium | 15 |
| 41 | Łóżko hotelowe | 160x200x40 | Producent mebli , seria, stelaż metalowy, nóżki metalowe | 2 |
| 42 | Łóżko hotelowe piętrowe | 207x96x160 | Metalowa rama | 1 |
| 43 | Szafka nocna | 51,5x42x40,5 | VOX, 2 szuflady, otwierane przez przyciśnięcie, materiał: płyta laminowana, kolor: szary/beżowy | 4 |
| 44 | Szafa ubraniowa | 96,5x58x216,5 | VOX, 2-drzwiowa z nadrukiem, otwierana przez przyciśnięcie, materiał: płyta laminowana, kolor: szary/beżowy | 1 |
| 45 | Szafa ubraniowa dla dzieci | 100x57x206 | VOX 4 YOU, 2-drzwiowa, półki + drążek, Silent System, materiał: płyta wiórowa biała laminowana | 1 |
| 46 | Stolik dziecięcy | 50x59x50 | Części główne: lite drewno, farba akrylowa, blat: płyta pilśniowa, farba akrylowa, kolor sugerowany : biały | 1 |
| 47 | Fotel | 70x63x77 | Tapicerowany, kolor sugerowany: czarny/szary | 3 |
| 48 | Krzesło dziecięce | 43x43x47 | , stelaż stalowy, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego, kolor sugerowany : limonkowy/pomarańczowy | 2 |